[image: image1.png]o5 7]



浙江强力控股有限公司

（电话：0577-62607333   传真：0577-62605105）

数量：   台                  ZW32Z-12智能型选型表

	序号
	项     目
	配         置
	备      注

	
	断路器配置选型

	1
	型号
	ZW32Z-12   /     --
	例：ZW32Z-12/630-20

	2
	开关安装架
	□无  □有（□单电线杆式/□双电线杆式，杆间距_____）    
	常规无，若有一般为单杆式

	3
	连体隔离开关
	□单隔离   □无隔离   □双隔离（□双电源/□一进两出）
	无要求按不带隔离开关

	4
	电流互感器CT数量
	□2只（无B相CT、无合成零序）    □3只
	常规3只，可合成零序电流

	5
	电流互感器变比、精度
	                         /5，出厂接       /5，
	无要求按200/400/600/5、10P10

	6
	操作电源（电压互感器PT）
	  □无    □1台      □2台     □1台三相五柱一体式      
	常规单相PT 1台，变比10kV/220V

	7
	绝缘护罩
	□无           □进出线绝缘护罩+隔离护罩(若带隔离)
	常规无，无要求按不配绝缘护罩

	
	智能控制器配置选型

	8
	控制器外壳
	□箱式不锈钢壳      □绝缘筒（钟罩型）  
	常规箱式不锈钢壳

	9
	通讯功能
	□无  □短信（GSM） □后台（GPRS） □后台及软件
	常规带接地遥控器，无通讯功能

	10
	后备电池
	□无                □有
	常规无后备电池

	11
	零序保护
	□独立零序          □合成零序（3个CT合成）
	常规合成零序保护

	12
	控制器安装架
	□无                □有
	常规无安装支架

	13
	现场安装指导
	□不需要            □需要
	30台以上免费

	14
	后台通讯软件的安装调试
	□不需要            □需要
	30台以上免费

	15
	预付费跳闸功能
	□无                □有
	常规无

	16
	其它
	□无 □有CT防开路功能       □无 □有 计量功能

□无 □有 零序电压           □无 □有 sog功能
	常规无
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