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浙江强力控股有限公司

（电话：0577-62607333   传真：0577-62605105）

ZW32-12选型表

数量：    台

	序号
	项   目
	配         置
	备    注

	1
	型号
	ZW32-12    /     --
	例：ZW32-12/630-20

	2
	操作方式
	□手动      □电动      □手合电分
	无要求按手动

	3
	操作电压
	□110V      □220V      □其它______V
	交直流通用，手动无此项

	4
	操作机构
	□弹簧机构
	常规弹簧机构

	5
	连体隔离开关
	□不带隔离开关        □带隔离开关
	无要求按不带隔离开关

	6
	电流互感器CT数量
	□0只（无保护功能）  □2只     □其它_______
	常规为2只，A、C相

	7
	电流互感器变比、精度
	                      /5，出厂接       /5，
	无要求按200/400/600/5、10P10

	8
	操作电源（电压互感器PT） 
	□无      □配操作电源单相PT 1台
	常规无，无要求按不配操作电源

	9
	控制器
	□常规（带涌流控制器：过流短路跳闸保护)    □无    
	无要求按带涌流控制器

	10
	开关安装架
	□无  □有（□单电线杆式/□双电线杆式，杆间距_____） 
	常规无，若有一般为单杆式

	11
	绝缘护罩
	□无      □进出线绝缘护罩+隔离护罩(若带隔离)
	常规无，无要求按不配绝缘护罩


需方（盖章）：                       日期:

